附件

智能水表参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **设备配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **备注**  **（安装地点）** |
| 1 | 智能远传水表组 DN300 | (1)规格：DN300 (2)精度：2级 (3)连接方式：法兰连接 (4)材质：球墨铸铁  (5)通讯方式:NB-IoT无线通讯 (6)含：智能远传水表、表前阀、配套辅材、安装及调试。 | 套 | 7 | 南门门卫室右侧绿化带、七教背后大路边、 体育馆背后大路边、1号运动场旁边大路边、 2号运动场旁边人行通道、学生公寓2栋前通道水表井内、六教背后人行通道 |
| 2 | 智能远传水表组 DN200 | （1）型号：DN200； （2）主要配置：智能远传水表、表前阀、配套辅材、安装及调试； （3）通讯方式：NB-IoT； （4）准确度等级为2级。 | 套 | 4 | 学生公寓9栋前人行道、二食堂前人行道上、学生公寓5栋背后道路上、学生服务中心旁绿化带 |
| 3 | 配套土建 | （1）参考井尺寸：1500mm\*1500mm\*1500mm（±500mm） （2）配置：所有主材、井盖、辅料； （3）包含：挖方、回填、绿化土恢复、草皮、土方转运、人工、税费等所有费用。 | 口 | 10 |  |