|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 （工程概算） | 数量 （工程量） | 单价最高限价  （元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 不锈钢流水槽 | 条。尺寸槽深（120mm）长8500mm\*宽620mm\*高720mm） | 4.00 | 4285.00 |  | 材质：0.8不锈钢材质折弯U型槽，脚架30\*30\*1.2方管 |
| 2 | 五孔旋转插座 | 个。1、HM-XC（2+3）五孔插座（3+2）单相插孔为国标10A | 48.00 | 45.00 |  | 插座取电点采取碳刷合金材料，铜片厚度≥0.7mm |
| 3 | 供电母线槽 | 条。长度8.5m，宽5.5cm，高6.5cm | 4.00 | 2210.00 |  |  |
| 4 | 10平方铜芯线 | 米。分红色、黄色、蓝色、绿色各17米，60227 IEC01（BV） | 68.00 | 26.00 |  | 450/750V 成都彭州三电电缆制造有限公司制造 |