	购置原因
	经维保检修发现公司1#、2#变压器低压侧总开关下侧总断路器出现异常电弧
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	序号
	名 称
	规格型号(工程概算)
	数量
	单价限价
	总价
	备注

	1
	万能断路器
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	正泰DW15-1600A电磁电动
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	2
	7,500
	
	安装位置大小有限制，需根据现场尺寸配置，含配合安装
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	2
	配电房设备清洁维保
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	项
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	1
	1,000
	
	15组配电柜设备清洁


 1.供应商报价前需至采购方配电房实际踏勘,更换断路器所需所有维修材料一并包含在报价内,不再产生其余费用.2.供应商应充分核对核实断路器的物理尺寸的大小规格,保证一次配送安装成功.3.接采购方配送通知后8小时内材料配送到位.4.供应商应提供安装人员(4个，其中2人有电工证）,采购方协助更换.5.供应商应保证在2小时作业时间内完成断路器安装并回复供电.
