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1
	



报警主机
	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统
2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至48路
3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至48路
4、日志容量：4万条
5、传输距离：RS485传输800米
6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，RS232*1（可接报警打印机）
7、供电方式：AC220V9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤40W
8、工作温度：–10℃～+55℃、工作湿度：10％--90％、使用环境：室内
9、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚）
▲：须提供所投报警主机产品型号，依据GB 12663《入侵和紧急报警系统控制装置》标准出具有效CMA、CNAS安防检测报告；并加盖供应商鲜章。
	



台
	



1
	



3260.00
	
	

	

2
	

分线扩展模块
	1、设备类型：分线8防区扩展模块
2、防区数量：8个、通讯接口：RS485
3、通讯协议：RS485协议、指示灯：3个、外壳材质：金属
4、工作电源：DC12V/100mA、工作温度：-10 °C 至 55 °C、工作湿度：10% 至 90%
5、产品尺寸：132.5*74*28mm
	

台
	

1
	

1230.00
	
	

	

3
	

控制键盘
	1、通讯协议：RS485、传输距离：800m、使用环境：室内、显示屏：LCD（尺寸80X25mm）
2、操作按键：20个、指示灯：5个、蜂鸣器：支持
3、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC）、工作温度：-10 °C 至 55 °C、工作湿度：10% 至 90%、4、产品尺寸：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)
	

台
	

1
	

836.00
	
	

	

5
	

红外双鉴探测器
	1、探测距离：12米、探测角度：90°、探测速度：0.2-3m/s
2、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
3、安装高度：1.8-2.4米
4、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）、工作温度：-10 °C 至 55 °C、工作湿度：10% 至 90%
5、产品尺寸：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm
	

个
	

8
	

265.00
	
	

	


6
	


振动探测器
	1、外壳材质：ABS 防火材料
2、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
3、探测距离：半径2-7m(视安装平面材质变化)，常规3m
[bookmark: _GoBack]4、使用环境：室内
5、安装方式：表面安装（螺丝固定或背胶安装）
6、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC）、工作温度：-10 °C 至 55°C、工作湿度：10% 至 90%
7、产品尺寸：87mm*33mm*20mm
	


个
	


7
	


360.00
	
	

	
7
	
报警主机蓄电池
	1、充电后备电池（12V7AH，报警主机专用）
2、标准电压 12V，额定容量 7.0Ah，重量约 2.13Kg
3、尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）
	
台
	
1
	
180.00
	
	

	

8
	

声光警号
	1、警灯颜色：红色、报警音量：105dB、硬件接口：红/黑线、使用环境：室内/外（IP54室外防水）
2、外壳材质：PC+ABS、安装方式：壁挂
3、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC）、工作温度：-20 °C 至 60 °C、工作湿度：10% 至 90%
4、产品尺寸：140*134*33mm
	

个
	

1
	

68.00
	
	

	
9
	
人工/辅材
	
含：线材、管材、安装调试。
	
项
	
1
	
2100.00
	
	

	合计



