四川护理职业学院2025年建筑材料配送服务

需求（技术参数、拟签订合同）

**一、服务内容：**

根据学院需求，及时向学院两校区提供乳胶漆、墙地面砖、河沙、木工板、锁、圆铁钉等建筑材料。

**★二、服务期限：**合同签订之日起-2025年11月30日

**★三、预算资金：**合同期内累计结算金额不超过8万元；合同期内累计结算金额超过8万元按8万元结算，同时合同自动终止。

**★四、履约保证金**

中标供应商须在合同签订前，须以银行转账或银行保函（见索即

付保函）的方式向采购人缴纳8000.00元的履约保证金。

**★五、供应商的资格要求及需提供的资料**

1.具有独立企业法人资格。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（承诺函）

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法纳税并能开

具发票（承诺函）。

4.有效期内企业营业执照复印件或组织机构代码证复印件、税

务登记证复印件，加盖鲜章。

5.本项目是否接受联合体投标：否

6.报价单

**★六、投标人须知**

（一）本次采购非一次性供货，中标商按采购人要求，分批由采购人下达配送通知后，中标商方按采购人要求送至指定地点；采购人不承诺每次配送的品种和数量。

（二）费用根据实际采购量按实结算，每半年结算一次。服务期到期或结算总费用达到项目预算资金8万元合同自动终止。如合同期内结算金额超过8万元，按8万元结算。

（三）供货时效要求：中标商应在接到采购人供货要求后，须在2小时内送货到四川护理职业学院成都校区（成都市龙泉驿区龙都南路173号）或德阳校区（德阳市一环路东一段199号）指定位置。

 （四）货物价格为建筑材料送至采购人指定位置的所有费用，包括但不限于运输、税费等一切费用。

（五）中标商在配送货物之前应提前告知采购人所供货物品牌，若采购人对所配送货物品牌有异议的，中标商需无条件予以更换。

（六）清单之外的材料价格由双方协商进行结算。

**★七、验收**

1.中标商提供的材料须符合相关国家标准。中标商在配送货物之前应提前告知采购人所供货物品牌，若采购人对所配送货物品牌有异议的，中标商需无条件予以更换。

2.根据成交供应商其响应文件和承诺，合同相关约定及国家和行业有关标准，由采购人后勤管理处按照学院低值易耗品验收办法，组织相关部门进行验收。

**★八、服务费的支付**

1. 费用以实际采购量\*单价限价\*（1-下浮率）进行结算。

（二）采购人在收到中标人所交付货物验收合格后，出具正式发票后，在甲方财政资金正常下达的情况下，每半年结算一次。

**★九、中标供应商的确定**

（一）供应商报价时就本需求“第十条 配送清单”报统一下浮率。

（二）下浮率最高的供应商为中标供应商。（0≤统一下浮率≤100%，超过报价范围的报价为无效响应。）

**★十、配送清单**

**四川护理职业学院2025年建筑材料配送服务配送清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **规格** | **质量要求** | **单位** | **最高****限价（元）** |
| 1 | 玻化地砖 | 600mm\*600mm/块 | 1.等级：优2.吸水率≥0.5%3.厚度：≧8mm | 块 | 20.00 |
| 2 | 玻化地砖 | 800mm\*800mm/块 | 1.等级：优2.吸水率≥0.5%3.厚度：≧8mm | 块 | 60.00 |
| 3 | 内墙砖 | 600mm\*300mm/块 | 国标 | 平方 | 20.00 |
| 4 | 普通玻璃 | 5MM | 国标 | 块 | 14.50 |
| 5 | 白乳胶 | 18KG/桶 | 国标 | 桶 | 160.00 |
| 6 | 细木工板 | 1200mm\*2400mm\*15mm/张 | 国标 | 张 | 210.00 |
| 7 | 层板 | 1200mm\*2400mm\*9 mm/张 | 国标 | 张 | 140.00 |
| 8 | 内墙腻子膏 | 20KG/袋 | 国标 | 袋 | 40.00 |
| 9 | 内墙乳胶漆 | 18L/桶 | 1.甲醛含量≤50mg/kg2.苯系物总和含量≤100mg/kg | 桶 | 500.00 |
| 10 | 外墙乳胶漆 | 18L/桶 | 国标 | 桶 | 290.00 |
| 11 | 中性硅酮密封结构胶 | 550-600ML | 国标 | 支 | 12.00 |
| 12 | 水泥 | 50KG/袋 | 国标 | 袋 | 50.00 |
| 13 | 河沙 | 立方 | 国标 | 方 | 350.00 |
| 14 | 木方 | 30mm\*40mm\*3000mm/根 | 国标 | 根 | 20.00 |
| 15 | 红砖 | 120mm\*240mm\*50mm | 国标 | 匹 | 1.00 |
| 16 | 纸面石膏板 | 1200mm\*2400mm\*9mm/张 | 国标 | 张 | 50.00 |
| 17 | 金属氟碳漆 | 5L/桶 | 国标 | 桶 | 250.00 |
| 18 | 铝塑板 | 厚度：4mm,21丝规格：1220mm\*2440mm | 国标 | 张 | 218.00 |
| 19 | 防盗门锁芯 | 外观尺寸：≧75mm\*30mm | 1.国标2.铜制3.2+6把钥匙 | 个 | 50.00 |
| 20 | 防盗门锁体 | 外观尺寸：≧275mm\*60mm | 1.国标2.锁芯铜制3.锁体钢制4.盖板钢制5.门把手实心6.2+6把钥匙 | 个 | 95.00 |
| 21 | 十字锁体 | 锁体外观尺寸：≧120mm\*85mm | 1.国标2.锁芯铜制3.锁体钢制 | 个 | 30.00 |
| 22 | 球形锁 | 锁体外观尺寸：≧165mm\*75mm | 1.国标2.锁芯钢制3.锁体不锈钢制 | 个 | 30.00 |
| 23 | 文件柜锁 | 外观尺寸：≧25mm\*23mm | 1.国标2.锁体钢制 | 个 | 15.00 |
| 24 | 抽屉滑轨（三段式） | 外轨长度≧300mm | 1.国标2.钢制 | 个 | 30.00 |
| 25 | 抽屉锁扣 | 外观尺寸：≧85mm\*40mm | 1.国标2.不锈钢制 | 个 | 10.00 |
| 26 | 铰链 | 铰杯尺寸≧60mm\*20mm | 1.国标2.不锈钢制 | 个 | 15.00 |
| 27 | 合页 | 外观尺寸：≧105mm\*74mm | 1.国标2.不锈钢制 | 付 | 14.00 |
| 28 | 窗纱 | 丝径15;目数22\*20；孔径1mm | 1.国标2.不锈钢制 | 平米 | 80.00 |
| 39 | 水箅子井盖 | 外观尺寸：≧750mm\*450mm | 1.国标2.球墨铸铁制3.承重10T | 个 | 190.00 |
| 30 | 雨水、污水井圈和井盖 | 外观尺寸：直径≧750mm | 1.国标2.球墨铸铁制3.承重20T | 套 | 440.00 |
| 31 | 雨水、污水单井盖 | 外观尺寸：直径≧750mm | 1.国标2.球墨铸铁制3.承重20T | 个 | 280.00 |
| 32 | 窗帘轨 | 铝合金直轨，壁厚≥1.5mm | 国标 | 米 | 25.00 |
| 33 | 圆铁钉 | 尺寸：30mm\*1.6mm | 国标 | 公斤 | 14.00 |
| 34 | 木螺钉 | 尺寸：30mm\*2mm | 国标 | 公斤 | 20.00 |
| 35 | 塑料膨胀 | 内径≧4.5mm外径≧6mm长度≧40mm | 国标 | 个 | 0.20 |
| 36 | 铁膨胀 | 总长≧40mm套管直径≧8mm | 国标 | 公斤 | 26.00 |
| 37 | 铁丝 | ≧8号 | 国标 | 公斤 | 10.00 |
| 38 | 钢螺栓 | ≧M5号 | 1.国标2.外六角；含螺母、平垫、弹垫 | 公斤 | 26.00 |

**★十一、报价单**

  **四川护理职业学院2025年建筑材料配送服务报价单**

报价单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 服务要求 |
| 1 | 1.本次采购非一次性供货。2.中标商应在接到采购人后供货要求，须在2小时内送货到四川护理职业学院成都校区（成都市龙泉驿区龙都南路173号）和德阳校区（德阳市一环路东一段199号）指定位置。3.中标商不能交付货物或逾期交付货物或交付货物质量不符合采购人要求而违约的，除应及时交足货物外，采购人在中标商缴纳的履约保证金中扣除1000元/次的违约金；因中标商违约导致履约保证金扣完后，甲方有权终止合同。 |
| **单项最高限价基础上统一下浮**（注：报价为建筑材料送至采购人指定位置的所有费用，包括但不限于运输、税费等一切费用。）  |  %（下浮率）报价单位：（盖章）2025年 月 日 |

 **★十二、拟签订合同**

**四川护理职业学院2025年建筑材料配送服务合同（拟）**

甲方：四川护理职业学院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就“四川护理职业学院2025年建筑材料配送服务”协商一致，为明确双方的权利和义务，签订本合同。

**一、合同概况**

根据甲方需求，乙方及时向甲方提供乳胶漆、墙地面砖、木工板、锁、圆铁钉等建筑材料。

**二、配送期限：**合同签订之日起至2025年11月30日

**三、配送时效和方式**

乙方按甲方需求进行配送，接到甲方供货需要后，2小时内将货物送达到甲方成都校区（成都市龙泉驿区龙都南路173号）或德阳校区（德阳市一环路东一段199号）指定位置。

**四、履约保证金**

（一）本合同签订前，乙方向甲方缴纳8000.00元履约保证金。

（二）履约保证金用于本合同“第十条 违约责任”的违约处理。

（三）履约保证金在本项目全部验收合格后，甲方以银行转账方式无息退还。

**五、货物价格**

1. 主要货物价格：按单项最高限价统一下浮 %结算。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **规格** | **质量要求** | **单位** | **最高****限价（元）** | **经下浮后结算单价（元）** |
| 1 | 玻化地砖 | 600mm\*600mm/块 | 1.等级：优2.吸水率≥0.5%3.厚度：≧8mm | 块 | 20.00 |  |
| 2 | 玻化地砖 | 800mm\*800mm/块 | 1.等级：优2.吸水率≥0.5%3.厚度：≧8mm | 块 | 60.00 |  |
| 3 | 内墙砖 | 600mm\*300mm/块 | 国标 | 平方 | 20.00 |  |
| 4 | 普通玻璃 | 5MM | 国标 | 块 | 14.50 |  |
| 5 | 白乳胶 | 18KG/桶 | 国标 | 桶 | 160.00 |  |
| 6 | 细木工板 | 1200mm\*2400mm\*15mm/张 | 国标 | 张 | 210.00 |  |
| 7 | 层板 | 1200mm\*2400mm\*9 mm/张 | 国标 | 张 | 140.00 |  |
| 8 | 内墙腻子膏 | 20KG/袋 | 国标 | 袋 | 40.00 |  |
| 9 | 内墙乳胶漆 | 18L/桶 | 1.甲醛含量≤50mg/kg2.苯系物总和含量≤100mg/kg | 桶 | 500.00 |  |
| 10 | 外墙乳胶漆 | 18L/桶 | 国标 | 桶 | 290.00 |  |
| 11 | 中性硅酮密封结构胶 | 550-600ML | 国标 | 支 | 12.00 |  |
| 12 | 水泥 | 50KG/袋 | 国标 | 袋 | 50.00 |  |
| 13 | 河沙 | 立方 | 国标 | 方 | 350.00 |  |
| 14 | 木方 | 30mm\*40mm\*3000mm/根 | 国标 | 根 | 20.00 |  |
| 15 | 红砖 | 120mm\*240mm\*50mm | 国标 | 匹 | 1.00 |  |
| 16 | 纸面石膏板 | 1200mm\*2400mm\*9mm/张 | 国标 | 张 | 50.00 |  |
| 17 | 金属氟碳漆 | 5L/桶 | 国标 | 桶 | 250.00 |  |
| 18 | 铝塑板 | 厚度：4mm,21丝规格：1220mm\*2440mm | 国标 | 张 | 218.00 |  |
| 19 | 防盗门锁芯 | 外观尺寸：≧75mm\*30mm | 1.国标2.铜制3.2+6把钥匙 | 个 | 50.00 |  |
| 20 | 防盗门锁体 | 外观尺寸：≧275mm\*60mm | 1.国标2.锁芯铜制3.锁体钢制4.盖板钢制5.门把手实心6.2+6把钥匙 | 个 | 95.00 |  |
| 21 | 十字锁体 | 锁体外观尺寸：≧120mm\*85mm | 1.国标2.锁芯铜制3.锁体钢制 | 个 | 30.00 |  |
| 22 | 球形锁 | 锁体外观尺寸：≧165mm\*75mm | 1.国标2.锁芯钢制3.锁体不锈钢制 | 个 | 30.00 |  |
| 23 | 文件柜锁 | 外观尺寸：≧25mm\*23mm | 1.国标2.锁体钢制 | 个 | 15.00 |  |
| 24 | 抽屉滑轨（三段式） | 外轨长度≧300mm | 1.国标2.钢制 | 个 | 30.00 |  |
| 25 | 抽屉锁扣 | 外观尺寸：≧85mm\*40mm | 1.国标2.不锈钢制 | 个 | 10.00 |  |
| 26 | 铰链 | 铰杯尺寸≧60mm\*20mm | 1.国标2.不锈钢制 | 个 | 15.00 |  |
| 27 | 合页 | 外观尺寸：≧105mm\*74mm | 1.国标2.不锈钢制 | 付 | 14.00 |  |
| 28 | 窗纱 | 丝径15;目数22\*20；孔径1mm | 1.国标2.不锈钢制 | 平米 | 80.00 |  |
| 39 | 水箅子井盖 | 外观尺寸：≧750mm\*450mm | 1.国标2.球墨铸铁制3.承重10T | 个 | 190.00 |  |
| 30 | 雨水、污水井圈和井盖 | 外观尺寸：直径≧750mm | 1.国标2.球墨铸铁制3.承重20T | 套 | 440.00 |  |
| 31 | 雨水、污水单井盖 | 外观尺寸：直径≧750mm | 1.国标2.球墨铸铁制3.承重20T | 个 | 280.00 |  |
| 32 | 窗帘轨 | 铝合金直轨，壁厚≥1.5mm | 国标 | 米 | 25.00 |  |
| 33 | 圆铁钉 | 尺寸：30mm\*1.6mm | 国标 | 公斤 | 14.00 |  |
| 34 | 木螺钉 | 尺寸：30mm\*2mm | 国标 | 公斤 | 20.00 |  |
| 35 | 塑料膨胀 | 内径≧4.5mm外径≧6mm长度≧40mm | 国标 | 个 | 0.20 |  |
| 36 | 铁膨胀 | 总长≧40mm套管直径≧8mm | 国标 | 公斤 | 26.00 |  |
| 37 | 铁丝 | ≧8号 | 国标 | 公斤 | 10.00 |  |
| 38 | 钢螺栓 | ≧M5号 | 1.国标2.外六角；含螺母、平垫、弹垫 | 公斤 | 26.00 |  |

注：报价应为建筑材料送至学院指定位置的所有费用，包括但不限于运输、税费等一切费用。

（二）其它货物价格

合同清单货物之外的材料价格费由双方协商进行结算。

**六、费用支付**

（一）货物验收合格后，每半年根据实际采购量，乙方出具的正式发票和送货清单后，在甲方财政资金正常下达的情况下，通过银行转账方式向乙方支付货款。

（二）本合同服务期内配送货物结算金额累计不得超过8万元。

**七、货物质量要求**

乙方提供的材料须符合相关国家标准。乙方在配送货物之前应提前告知甲方所供货物品牌，若甲方对所配送货物品牌有异议的，乙方须无条件予以更换。

**八、交付货物时间和方式**

（一）乙方应在30分钟内响应甲方的配送需求，2小时内将甲方所需材料送至甲方成都校区（成都市龙泉驿区龙都南路173号）或德阳校区（德阳市一环路东一段199号）指定位置。

（二）乙方自行负责配送过程中的所有安全事宜，配送过程中发生的所有安全事故由乙方承担全部的经济和法律责任，与甲方无关。

**九、货物的验收**

根据成交乙方其响应文件和承诺，合同相关约定及国家和行业有关标准，由后勤管理处按照学院低值易耗品验收办法，组织相关部门进行验收。

**十、违约责任**

（1）乙方交付货物时间和质量不符合甲方要求的，视作乙方不能交付货物而违约，按本合同本条下述第“（2）”项规定由甲方在乙方缴纳的履约保证金中扣除。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物或供货质量不符合甲方要求而违约的，除应及时交足货物外，甲方在乙方所缴纳的履约保证中扣除1000元/次的违约金；因乙方违约导致履约保证金扣完后，甲方有权终止合同。

（3）乙方保证响应货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，甲方有权终止合同，并不予退还全部履约保证金。

（4）若乙方提供虚假、作废发票或违反国家法律、法规开具或提供发票的，乙方自行承担全部法律责任，甲方有权终止合同，不予退还全部履约保证金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

**十一、解决合同纠纷的方式**

双方因履行本合同发生争议，应协商解决；协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

**十二、服务期到期或结算总费用达到项目预算资金8万元合同自动终止。**

**十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，甲乙双方代表人签字，并加盖公章后合同生效。**

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表（授权代表）： 法定代表（授权代表）：

 开户银行：

 账号：

签订日期：　 　 　 签订日期：