附件一：

|  |
| --- |
| 玻璃、卫生间银镜采购明细 |
|  |
|  |
| 序号 | 位置 | 材质 | 参考尺寸（以现场实际尺寸为准） | 数量 | 单位 | 单价（元，保留两位小数） |  备注 |  |
| 1 | 博物馆 | 双层超白钢化夹胶玻璃 | 2110㎜\*2070㎜(6夹6) | 1 | 张 | 　 | 包拆除、安装（含幕墙铝合金装饰框，含吊车、脚手架及高空作业安全设施费、结构胶、辅材、运渣、等费用 |  |
| 2 | 生活服务中心B区1楼西边幕墙 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 390mm\*2900mm（6+12+6）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 3 | 东盟C栋音乐与舞蹈学院2楼C2021 | 双层真空钢化白玻璃 | 205mm\*725mm（5+12+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 4 | 东盟C栋音乐与舞蹈学院4楼C4012 | 双层真空钢化白玻璃 | 205mm\*725mm（5+12+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 5 | 东盟E栋5楼南侧E5020幕墙 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 1300mm\*775mm（6+12+6）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 6 | 东盟G栋1楼北侧幕墙 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 1130mm\*1155mm（6+12+6）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 7 | 东盟D栋2楼南侧D2022幕墙 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 1140mm\*945mm（6+12+6）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 8 | 东盟C栋C3059幕墙 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 1020mmx1180mm（6+12+6）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 9 | 东盟C栋3楼西侧幕墙 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 1020mm\*1200mm（6+12+6）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 10 | 新图书馆玻璃天棚（高约50米，3层钢化玻璃） | 夹胶真空low-E钢化玻璃 | 1800mm\*1800mm（8夹8+12+8）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 11 | 学生宿舍20栋B区417寝室阳台门玻璃 | 双层真空low-E钢化白玻璃 | 2025mm\*640mm（5+12+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 12 | 学生宿舍20栋B区318寝室阳台门玻璃 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 640mm\*2025mm（5+12+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 13 | 学生宿舍20栋B区6楼幕墙玻璃 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 1225mm\*1510mm（5+12+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 14 | 学生宿舍20栋A区620寝室阳台门玻璃 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 640mm\*2015mm（5+12+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 15 | 学生宿舍19栋B区1429 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 765mm\*1260mm（5+12+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 16 | 校医院4楼3号电梯外墙 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 1400mm\*605mm（5+12+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 17 | 11教1楼东边女卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*1475mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 18 | 11教1楼西边男卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*1550mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 19 | 11教4楼西边男卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*1550mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 20 | 11教5楼西边男卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*1550mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 21 | 12教1楼西边男卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*1545mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 22 | 12教3楼西边男卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*1650mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 23 | 12教3楼东边女卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*1650mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 24 | 13教1楼西边女卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*2180mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 25 | 13教1楼东边女卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*2160mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 26 | 13教1楼东边男卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*1650mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 27 | 13教3楼东边女卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*1625mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 28 | 14教1楼西边女卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*2100mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 29 | 14教5楼东边女卫生间 | 银镜（不锈钢边框宽50mm，厚20mm） | 1355mm\*1600mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 30 | 学生宿舍14栋550寝室阳台门玻璃 | 双层中空low-E钢化玻璃（开空调孔） | 780mm\*860mm（5+9+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 31 | 学生宿舍13栋303寝室阳台门玻璃 | 双层中空low-E钢化玻璃（开空调孔） | 780mm\*860mm（5+9+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 32 | 学生宿舍10栋219寝室洗手台镜子 | 银镜（开孔） | 900mm\*1200mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 33 | 学生宿舍10栋246寝室洗手台镜子 | 银镜（开孔） | 900mm\*1200mm（厚6mm） | 1 | 张 | 　 |  |
| 34 | 学生宿舍10栋327寝室厕所透气窗玻璃 | 双层真空磨砂玻璃 | 345mm\*920mm（5+9+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 35 | 学生宿舍10栋333寝室厕所透气窗玻璃 | 双层真空磨砂玻璃 | 335mm\*920mm（5+9+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 36 | 行政楼旁玻璃栈道 | 双层夹胶钢化玻璃 | 1415mm\*1994mm（10夹10）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 37 | 二办公区C309外墙 | 双层真空low-E钢化白玻璃 | 655mm\*740mm（5+12+5）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 38 | 五食堂一楼大厅西门落地玻璃 | 双层真空磨砂玻璃 | 1900mm\*970mm（6+12+6）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 39 | 东盟校区C栋音乐与舞蹈学院5楼外测卫生间旁玻璃窗 | 双层真空low-E钢化玻璃 | 1190mm\*610mm（6+12+6）mm | 1 | 张 | 　 |  |
| 40 | 合计 | 　 | 　 |  |



卫生间置物板采购明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **材质、工艺** | **尺寸** | **安装工艺** | **参考图片** | **数量（个）** | **单价报价（元，保留两位小数）** | **总价（元，保留两位小数）** | 备注 |
| 卫生间置物板 | 1.材质：拉丝款304不锈钢；2.工艺：包边一体成型，产品安装所需零配件齐全，外路面无飞边、毛刺、尖角、缩痕、翘曲和熔接痕缺陷，表面光亮、色泽均匀。 | ≥17.5cm×9cm×4cm，围边高度≥1.5cm，厚度≥0.15cm | 打孔+免打孔双用，安装配件齐全 |  | 2261 | 　 | 　 | 包安装，含所有安装辅材。 |