|  |
| --- |
| 血透中心水机已使用一年，需要更换内部滤芯、反渗透膜等耗材。（设备型号：武汉启诚生物技术有限公司 ME4-750）。验收标准：第三方水质检测合格 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号（工程概算） | 数量（工程量） | 单价最高限价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 滤芯 | 20寸 | 3.00 | 100.00 |  |  |
| 2 | 反渗透膜 | 4040 | 3.00 | 3000.00 |  | 进口，提供证明材料 |
| 3 | 反渗透膜 | 8040 | 1.00 | 5800.00 |  | 进口，提供证明材料 |