	序号
	名称
	规格型号 
(工程概算)
	数量

	单价
	总价
	备注

	1
	余氯在线监测仪
	测量范围：0～20mg/L，分辨率0.01mg/L，通讯输出：隔离式，RS485 输出，Modbus-RTU,通讯协议，台
	1
	20000
	
	含安装、运费、税等’

	2
	采水及排水管道、过滤装置等
	项
	1
	3000
	
	[bookmark: _GoBack]含水电接线安装、安装材料、税等，管道预计30米左右，超出部分不另行计费




